|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ausschreibungstext**Air Duo Plus | Lunos-Logo sw klein |
|  |  |  |  |  |
| Pos. | Stück | Text | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | **Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung****Typ Air Duo Plus** Hocheffizientes dezentrales (raumweises) Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung nach dem Prinzip des reversierenden Luftstroms (Regenerator) mit geringer Leistungsaufnahme und flüsterleisem Betrieb. Einbau in Rundkanal mit DN160 mm. Enthält keramisches Speicherelement, EPP- Schaumgehäuse, Wärmedämmung, G3- Filter und EC- reversier- Motor.Mit Allgemeiner Bauaufsichtlicher Zulassung nach DiBt Z-51.3-242.Technische Daten:Wärmebereitstellungsgrad: 85 - 96% (DIBt geprüft)Volumenstrom pro Gerät: 18, 31 und 38 m³/hSpannungsversorgung: 12 V SELVSchutzart: IP 22Leistungsaufnahme: 1,4/ 2,8/ 3,3 W(Messflächen-)Schalldruckpegel: 16,5/ 19,5 und 26 dB(A)Normschallpegeldifferenz: 42 dBMaße in mm (Ø x T)/(H x B x T):Gesamtlänge, Motor + Keramik 245Mindesteinbaulänge inkl. Blenden: 260 Außengitter, rund, weiß, schraubbar 180 Innenblende: 180 x 180 x 35 Herstellergarantie: 2 JahreFabrikat: ROOS Typ: Air Duo PlusBest.-Nr.: 82015700 |  |  |