|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Ausschreibungstext** Air Duo Plus | | | Lunos-Logo sw klein | |
|  | |  |  |  |  | |
| Pos. | Stück | Text | | | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | **Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung**  **Typ Air Duo Plus**  Hocheffizientes dezentrales (raumweises) Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung nach dem Prinzip des reversierenden Luftstroms (Regenerator) mit geringer Leistungsaufnahme und flüsterleisem Betrieb. Einbau in Rundkanal mit DN160 mm.  Enthält keramisches Speicherelement, EPP- Schaumgehäuse, Wärmedämmung, G3- Filter und EC- reversier- Motor.  Mit Allgemeiner Bauaufsichtlicher Zulassung nach  DiBt Z-51.3-242.  Technische Daten:  Wärmebereitstellungsgrad: 85 - 96% (DIBt geprüft)  Volumenstrom pro Gerät: 18, 31 und 38 m³/h  Spannungsversorgung: 12 V SELV  Schutzart: IP 22  Leistungsaufnahme: 1,4/ 2,8/ 3,3 W  (Messflächen-)Schalldruckpegel: 16,5/ 19,5 und 26 dB(A)  Normschallpegeldifferenz: 42 dB  Maße in mm (Ø x T)/(H x B x T):  Gesamtlänge, Motor + Keramik 245  Mindesteinbaulänge inkl. Blenden: 260  Außengitter, rund, weiß, schraubbar 180  Innenblende: 180 x 180 x 35  Herstellergarantie: 2 Jahre  Fabrikat: ROOS  Typ: Air Duo Plus  Best.-Nr.: 82015700 | | |  |  |