ROOS Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung

Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, Hauptmerkmale wie folgt:

* Luftleistung von 15, 25, 40 und 60m³/h in 4 Stufen einstellbar
* Wärmebereitstellungsgrad > 80%
* Klimahaus zertifiziert
* Optionale Fernbedienung
* Bedienersperre (z. B. für öffentlich Räume) auf der Platine der elektr. Steuerung einstellbar
* Optionaler Pollenfilter F7
* Filterwechselintervall 3-stufig einstellbar
* Kondensatentleerung ohne Öffnen des Gerätes durchführbar
* Lieferumfang incl. aller Montagehilfen und Zubehör (Wanddurchführungen, Aussengitter)
* Einfache und schnelle Montage mit nur 2 Kernbohrungen dadurch leichte Nachrüstbarkeit
* Geringste Geräuschemissionen
* Kein Kondensatanfall an der Außenfassade, dadurch keine Eisbildung

Technische Daten

Gerätetyp 82011700 LG Mini

Geräteabmessungen (BxHxT) 47x18x47 cm

Gewicht 12,5 kg

Elektr. Anschluß 1N/230V

Außenwanddurchführung (ø) 105 mm

(im Lieferumfang enthalten)

Luftleistung (m³/h) 15/25/40/60

Stufen 1-4, Stufe 4=Stoßlüftung

Wärmebereitstellungsgrad > 80%

Elektr. Leistungsaufnahme Gerät 6,6W, 9W, 16W, 39W

Lüfterstufen 1-4

Geräuschpegel dB(A) 1m Abstand

Lüfterstufe 1-4 11,9 / 18,4 / 24,8 / 30,5 dB(A)

Norm-Schallpegeldifferenz

Gerät ausgeschaltet 45 dB

Norm-Schallpegeldifferenz

Gerät eingeschaltet (Rückstauklappen offen) 44 dB

Filterklasse Zuluft (Standard) G4

Optionale Filterklassen F7

Filterklasse Abluft G4

Wärmetauscher Gegenstrom Kanalwärmetauscher

Gerätegehäuse pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse

Farbe RAL 9016

