| **#** | **Arbeitsbeschreibung** | **Bild** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lösen des Platzhalters | C:\Users\perb\Desktop\Neuer Ordner\lösen des Platzhalters.jpg  Abbildung 1 Originalbildnummer: DSC\_0550 |
| 2. | Herausnehmen des Platzhalters | C:\Users\perb\Desktop\Neuer Ordner\herausnehmen des Platzhalters.jpg  Abbildung 2 Originalbildnummer: DSC\_0557 |
| 3. | Freigelegter Einschub für Airfox.  Zum Einbau der Steuerplatine | C:\Users\perb\Desktop\Neuer Ordner\freigelegter Airfoxeinschub.jpg  Abbildung 3 Originalbildnummer: DSC\_0566 |
| 4. | Einstecken der vorkonfektionierten Kabel in die Steuerplatine | C:\Users\perb\Desktop\Neuer Ordner\einstecken der vorkonfektionierten  Kabel in die Platine.jpg  Abbildung 4 Originalbildnummer: DSC\_0625 |
| 5. | Einsetzen der Airfoxkassette | C:\Users\perb\Desktop\Neuer Ordner\einsetzen der Airfoxkassette 2.jpg  Abbildung 5 Originalbildnummer: DSC\_0579 |
| 6. | Kassette eingesetzt in Compactsystem | C:\Users\perb\Desktop\Neuer Ordner\einsetzen der Airfoxkassette 4.jpg  Abbildung 6 Originalbildnummer: DSC\_0583 |
| 7. | Im Compactsystem vorinstallierte Unterputzdose mit Verkabelung | C:\Users\perb\Desktop\Neuer Ordner\im Compact vorinstallierte Unterputzdose mit Verkabelung.jpg  Abbildung 7 Originalbildnummer: DSC\_0590 |
| 8. | Entfernen der Schutzkappe Unterputzdose | C:\Users\perb\Desktop\Neuer Ordner\entfernen der Schutzkappe Unterputzdose.jpg  Abbildung 8 Originalbildnummer: DSC\_0591 |
| 9. | anbringen des Grundrahmens vom Bedienelement | C:\Users\perb\Desktop\Neuer Ordner\anbringen Grundrahmen des Bedienelementes.jpg  Abbildung 9 Originalbildnummer: DSC\_0598 |
| 10. | Anschließen der Bedienelementes nach Schaltplan. | C:\Users\perb\Desktop\Neuer Ordner\anschließen der Bedienelementes nach Schaltplan.jpg  Abbildung 10 Originalbildnummer: DSC\_0602 |
| 11. | Eindrücken des Bedienelementes in den Grundrahmen | C:\Users\perb\Desktop\Neuer Ordner\eindrücken des Bedienelementes in den Grundrahmen.jpg  Abbildung 11 Originalbildnummer: DSC\_0607 |
| 12. | Anbringen der Innenblende | C:\Users\perb\Desktop\Neuer Ordner\Anbringen der Innenblende.jpg  Abbildung 12 Originalbildnummer: DSC\_0584 |
| 13. | Innenblende fertig montiert | C:\Users\perb\Desktop\Neuer Ordner\montierte Innenblende.jpg  Abbildung 13 Originalbildnummer: DSC\_0589 |
| 14. | montierte Innenblenden  montiertes Bedienfeld | C:\Users\perb\Desktop\Neuer Ordner\Ansicht nach der Montage.jpg  Abbildung 14 Originalbildnummer: DSC\_0637 |
| **Einbau Compact** | | |
| **#** | **Arbeitsbeschreibung** | **Bild** |
|  | Pfad: P:\bilder\_einbau\_airfox\_090714 |  |
|  | Das Element wird im Gebäude vormontiert. | P:\bilder_einbau_airfox_090714\DSC_0094.JPG  Abbildung 15 Originalbildnummer: DSC\_0094 |
|  | Das vormontierte Element wird in die Rohbauöffnung eingesetzt und ausgerichtet. | P:\bilder_einbau_airfox_090714\DSC_0096.JPG  Abbildung 16 Originalbildnummer: DSC\_0096 |
|  | Fertig eingesetztes Compactsystem im Mauerwerk | C:\Users\perb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Compact ins Mauerwerk eingesetzt von Außen.jpg  Abbildung 17 Originalbildnummer: DSC\_0014 |
|  | Fertig eingesetztes Compactsystem im Mauerwerk  Öffnung für Lüftungsgitter  (Außen im Laibungsbereich) | C:\Users\perb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Ansicht des Öffnung für das Außengitter.jpg  Abbildung 18 Originalbildnummer: DSC\_0015 |