ROOS Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung

Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, Hauptmerkmale wie folgt:

* Luftleistung von 20, 40, 60 und 80m³/h in 4 Stufen einstellbar
* Wärmebereitstellungsgrad (lt. DIBT) von 77-88%
* Klimahaus zertifiziert
* VDE zertifiziert
* Optionale Fernbedienung
* Bedienersperre (z. B. für öffentlich Räume) auf der Platine der elektr. Steuerung einstellbar
* Optionaler Pollenfilter F7 oder Aktivkohlefilter
* Filterwechselintervall 3-stufig einstellbar
* Kondensatentleerung ohne Öffnen des Gerätes durchführbar
* Lieferumfang incl. aller Montagehilfen und Zubehör (Wanddurchführungen, Aussengitter)
* Einfache und schnelle Montage mit nur 2 Kernbohrungen dadurch leichte Nachrüstbarkeit
* Geringste Geräuschemissionen
* Kein Kondensatanfall an der Außenfassade, dadurch keine Eisbildung

Technische Daten

Gerätetyp 82013700 LG

Geräteabmessungen (BxHxT) 62x19x60,5 cm

Gewicht 16,5 kg

Elektr. Anschluß 1N/230V

Außenwanddurchführung (ø) 105 mm

(im Lieferumfang enthalten)

Luftleistung (m³/h) 20/40/60/80

Stufen 1-4, Stufe 4=Stoßlüftung

Wärmebereitstellungsgrad (korr. lt. DIBT) 77-88%

Elektr. Leistungsaufnahme Gerät **6,5W**, 10W, 22W, 45W

Lüfterstufen 1-4

Geräuschpegel dB(A) 1m Abstand

Lüfterstufe 1-4 16,2 / 21,2 / 28,0 / 33,7 dB(A)

Norm-Schallpegeldifferenz

Gerät ausgeschaltet 46 dB

Norm-Schallpegeldifferenz

Gerät eingeschaltet (Rückstauklappen offen) 44 dB

Filterklasse Zuluft (Standard) G4

Optionale Filterklassen F7 oder Aktivkohle

Filterklasse Abluft G4

Wärmetauscher Gegenstrom Kanalwärmetauscher

Gerätegehäuse pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse

Farbe RAL 9010

